JBOD Speichererweiterung, bis zu 12× 3,5“ SATA/SAS Festplatten, 1× Kabel SFF-8088, 2× Netzteile, ohne HDDs, Rack-Mount Gehäuse
Die JBOD Speichererweiterung muss in einem robusten 2RU Rack-Mount mit schwarzer Frontplatte verbaut sein und über zwei hocheffiziente und redundante Netzteilmodule verfügen. Die bestens abgestimmten Komponenten müssen auf einen optimalen Betrieb in Verbindung mit Aufzeichnungssystemen des Herstellers ausgelegt sein. Im Lieferumfang muss ein externes SFF-8088 Anschlusskabel mit 12 Gbps enthalten sein.
Die JBOD Speichererweiterung muss an der Frontseite über 12 Wechselrahmen für 3,5“ Festplatten verfügen. Entsprechend der Ausstattung des eingesetzten Aufzeichnungssystems muss die Speichererweiterung mit SATA oder SAS Festplatten bestückt werden können.
Die JBOD Speichererweiterung muss ein eigenes RAID-System aufbauen, das durch den RAID-Controller des Aufzeichnungssystems gesteuert wird. In Vollausstattung muss eine RAID 6 Speicherkapazität von mindestens 160 TB realisiert werden können. 
Die verfügbare Speicherkapazität muss im Bedarfsfall durch die Anbindung einer weiteren baugleichen Speichererweiterung verdoppelt werden. Der Hersteller muss Festplatten empfehlen, die nach Langzeittests für die Workstation freigegeben sind.
Die Speichererweiterung muss mit einem robusten 2RU Rack-Mount Gehäuse für den kommerziellen und industriellen Einsatz im Innenbereich mit 24/7/365 Dauerbetrieb ausgelegt sein.
Komponenten:
HDD					12× Wechselrahmen (HDDs optional)
Versorgung		 		2× redundante Netzteilmodule 650W
Schnittstellen:
Input 					1× Mini-SAS SFF-8644
Output 					1× Mini-SAS SFF-8644
IPMI					1× RJ45 (10/100 Mbps)
Elektrische Daten:
Spannungsversorgung			110/240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme			Max. 650 W
Wärmeleistung				Max. 2218 BTU/h
Umgebungsbedingungen:
Betriebstemperatur			+5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		0% – 70% RH, nicht kondensierend
Luftbelastung 				Staubfrei